P060А – Контроллер СУД – сброс

Код неисправности | 060A
Engine Control Module - Reset
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
F2 | Безопасный случай 2
49 | Внутренняя ошибка электроники
64 | Ошибка достоверности сигнала
Условия обнаружения (готовность)
F2 | Постоянно
49 | Постоянно
64 | Подтверждение диагностикой ЭКУ
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
F2 | Аппаратная диагностика | 40 мс | 40 мс
49 | Аппаратная диагностика | 40 мс | 40 мс
64 | Кадр неисправности подтвержден ЭКУ по шине CAN | 0 мс | 0 мс
Параметры
Режим двигателя
Дополнительная информация FD 42 - небезопасные данные носитель 1
Дополнительная информация FD 43 - безопасные данные главный процессор
Дополнительная информация FD 4 D - небезопасные данные носитель 2
Дополнительная информация FD 4 E - безопасные данные процессор безопасности
Диагностическое подтверждение | F2 |
49
64
Приоритет | нет
Возможные причины | Внутренняя неисправность КСУД
Порядок диагностики | F2 49 64 | 1 Заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | В случае замены КСУД выполнить процедуру программирования КСУД, процедуру программирования дроссельного патрубка, процедуру программирования функции измерения крутящего момента, см. п.2