С003А Датчик скорости заднего правого колеса

Диагностическое подтверждение | 86 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
87
Условия возникновения кода неисправности | 86 | Недопустимый сигнал
87 | Сообщение отсутствует
Тип диагностики | 86 | CAN мониторинг
87
Аварийный режим | 86 | Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
87
Проявление на автомобиле | 86 | Нет
87
Порядок диагностики | 86 87 | 1 Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 3. 2 Выполнить диагностику АБС, устранить по соответствующим картам причины возникновения кодов неисправностей АБС и перейти к шагу 3. 3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение