Код Р0031

Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

Код Р0031 заносится если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе замыкание на массу.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Определяется наличие замыкания на массу цепи управления нагревателем УДК.

3 Проверяется исправность нагревателя УДК.

Диагностическая информация

В контроллере MЕ17.9.71 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления нагревателем.

Код Р0031 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
1 | Подключить диагностический прибор. Выбрать режим: "Выбор кодов неисправности". Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0031 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "Х2/46" колодки жгута проводов на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", п.2.6В. Замыкание есть? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  |  |  | Нет | → | Неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Отсоединить колодку жгута от УДК. Поочередно провести проверку замыкания контактов "В" и "D" колодки жгута проводов на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", п.2.6В. Замыкание есть? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  |  |  | Нет | → | Неисправен УДК. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен жгут проводов. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.