Код неисправности | Описание неисправности
В2 FA1-17 | ЭБУ – Напряжение цепи выше порогового значения в одной или нескольких внутренних цепях
Условия обнаружения | Результат измерения внутреннего АЦП выше порогового значения
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Внутренняя неисправность БУИ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить проверки по карте кода В2FA0-17.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить процедуру перепрограммирования БУИ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУИ выполнить процедуры по п.2