Код неисправности | Описание неисправности
С1177-53 | Система ESP отключена
Условия обнаружения | Статус функции ESP – отключена
Диагностический тест | Выключить зажигание, дождаться отключения главного реле, включить зажигание
Возможные причины | Использование диагностического запроса для отключения функции и чтения статуса функции
Порядок диагностики | 1. Выполнить автоматическое конфигурирование ЭБУ ГА (см. процедуры по п.2)
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2