Код Р2195

Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в бедной смеси

Код Р2195 заносится если:

- ДДК работает в режиме обратной связи (параметр Обратная связь по датчику кислорода после нейтрализатора включена = "Да");

- значение интегральной части регулирования по ДДК выходит за нижний предел допустимого диапазона (неприемлемое смещение в сторону обогащения);

- продувка адсорбера выключена;

- нет критического уровня пропусков зажигания;

- отсутствуют коды неисправностей Р0135, Р0141, Р0171, Р0172, Р0422, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560, Р0562, Р0563.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие других кодов неисправностей и внешних повреждений УДК.

2 Проверяется наличие постоянной неисправности.

Диагностическая информация

Контроллер использует сигнал ДДК для диагностики УДК и дополнительной коррекции топливоподачи, которая позволяет компенсировать "уход" сигнала УДК, вызванный процессами старения.

Код Р2195 Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в бедной смеси
1 | Подключить диагностический прибор. Выбрать режим: "Выбор кодов неисправности". Проверить наличие других кодов, и если они имеются – использовать соответствующие карты. Проверить систему выпуска на наличие утечек воздуха, повреждений. Проверить УДК. Убедиться в том, что на датчике нет повреждений, а жгут проводов и разъем не контактируют с системой выпуска и не повреждены.

Неисправности обнаружены?

| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  | Да | → | Устранить обнаруженные неисправности. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду Р2195. Удалить коды неисправностей. Запустить двигатель. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Заносится ли код Р2195? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  | Да | → | Неисправен УДК. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код Р2195 – непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.