Код неисправности | Описание неисправности
B2 F А1-97 | Ошибка ОС: ошибка любого уровня
Условия обнаружения | Время работы уровня ОС выше порогового значения, или выход уровня ОС за пределы порогового значения, или ошибка в последовательности уровней ОС
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Внутренняя неисправность БДЗ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить сброс ЭБУ, см. п.3.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить процедуру перепрограммирования БДЗ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2