Код неисправности | Описание неисправности
В1 105-49 | Контроллер САУКУ – внутренняя неисправность электроники
Условия обнаружения | Обнаружена неисправность внутренних компонентов контроллера САУКУ
Диагностический тест | Включен режим "AUTO"
Возможные причины | Внутренняя неисправность контроллера САУКУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить программный сброс контроллера САУКУ в режиме "Функции; Реинициализация ЭБУ", см. п.3.3 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить контроллер САУКУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены контроллера САУКУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции