Код неисправности | Описание неисправности
U0 100-13 | Шина CAN – неверный сигнал оборотов двигателя от КСУД
Условия обнаружения | Кадр с сигналом оборотов двигателя от КСУД получен, но значение неверное
Диагностический тест | Включить зажигание, запустить двигатель
Возможные причины | Неисправность ЭСУД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику ЭСУД

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции