Код неисправности | Описание неисправности
U0121-87 | Сеть CAN – Отсутствует кадр ABS
Условия обнаружения | Сообщение ABS отсутствует в сети CAN
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ABS
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между БУСНПБ и ABS (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ABS

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест