Код неисправности | Описание неисправности
В2406 | Ограничение заслонки двигателя воздухосмешения (МЗВС)
Условия обнаружения | Ограничение хода заслонки МЗВС
Диагностический тест | Управление МЗВС в режиме "Исполнительные механизмы", см. п.2.3 данной инструкции
Возможные причины | Неисправен МЗВС; Неисправен контроллер САУКУ; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, контроллера САУКУ, МЗВС
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ перейти к шагу 2 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам контроллера САУКУ, МЗВС. Осмотреть разъемы контроллера САУКУ, МЗВС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от МЗВС. Проверить целостность электрической цепи между контактом "14" колодки к контроллеру САУКУ и контактом "3" колодки к МЗВС и электрической цепи между контактом "15" колодки к контроллеру САУКУ и контактом "7" колодки к МЗВС (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Выполнить пробную замену МЗВС. Включить зажигание и провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить контроллер САУКУ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный МЗВС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.