P0135 – Нагреватель УДК

Код неисправности | 0135
O2 Sensor Heater - Upstream
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
13 | Обрыв цепи |
11 | Цепь замкнута на массу |
12 | Цепь замкнута на источник питания |
92 | Производительность вне ожидаемого диапазона |
13 | Обрыв цепи | Sbx_cf
11 | Цепь замкнута на массу | Sbx_cf
12 | Цепь замкнута на источник питания | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
13 | Зажигание включено
11 | Зажигание включено
12 | Зажигание включено
92 | После запуска двигатель проработал > 100 c; температура окружающей среды > -8 °C; температура выхлопных газов < 900 °C
13 | 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; активирован выход управления нагревателем УДК] или зажигание включено]
11 | 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; включен нагреватель УДК] или зажигание включено]
12 | 10 В < напряжение бортсети < 16 В; [[двигатель работает на холостом ходу; активирован выход управления нагревателем УДК] или зажигание включено]
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
13 | Аппаратная диагностика определила обрыв в цепи управления нагревателем УДК | 0 мс | 0 мс
11 | Аппаратная диагностика | 0 мс | 0 мс
12 | Аппаратная диагностика | 0 мс | 0 мс
92 | Число проверок, где среднее значение тока нагревателя выходит за пределы рабочего диапазона = 3 | 0 мс | 0 мс
13 | Аппаратная диагностика | 2000 мс | 4000 мс
11 | Аппаратная диагностика | 2000 мс | 4000 мс
12 | Аппаратная диагностика | 2000 мс | 4000 мс
Параметры
Давление в коллекторе
Напряж.верх.датч.кислорода
Нагрев верхнего датчика кислорода
Цикл.отн.откр.подогрева верхн.датчика
Регулировка состава смеси
Диагностическое подтверждение | 13 | Двигатель работает на холостом ходу
11
12
92
Приоритет | Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р0313
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, УДК, КСУД; Неисправен УДК; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 13 11 12 92 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам УДК и КСУД. Осмотреть разъемы УДК, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей питания и управления нагревателя УДК, проверить отсутствие замыкания цепи управления нагревателя УДК на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить УДК и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение