P 0712 Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости, низкий уровень сигнала
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 5 с температура трансмиссионной жидкости составляет Т ≥ 180 °C при соблюдении следующих условий: - зажигание включено; - напряжение питания КУАКП > 10 В | - | Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности | Замыкание на "массу" в цепи сигнала ДТТЖ. Неисправность ДТТЖ
Порядок диагностики по коду Р0712
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка замыкания на "массу" в цепи сигнала ДТТЖ Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от КУАКП и от АКП | Измерить сопротивление между контактом "12" колодки к КУАКП и "массой": R > 1 МОм? | Переход к шаг 2 | Устранить замыкание в соответствующей цепи
2 Проверка ДТТЖ Измерить сопротивление ДТТЖ при различных температурах трансмиссионного масла | Сопротивление между контактами "11" и "16" разъема АКП должно быть: - R = 6,5 кОм ± 10 % при температуре масла 20 °C; - R = 2,2 кОм ± 10 % при температуре масла 50 °C; - R = 0,87 кОм ± 10 % при температуре масла 80 °C | Проверить надежность контактов в разъеме АКП и в колодке к АКП | Неисправен датчик температуры трансмиссионной жидкости. Заменить АКП