P 0720 Датчик оборотов выходного вала, цепь неисправна
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 5 с показания ДЧОВВ < 100 об/мин при соблюдении следующих условий: - частота вращения входного (первичного) вала > 1500 об/мин; - рычаг выбора передач в положении "R", "D", "1", "2"; - степень открытия дроссельной заслонки ≥ 0,625/8 | Во время движения: - передача фиксируется в положении обнаружения неисправности; - блокировка муфты гидротрансформатора запрещена. В остальных режимах: - блокировка на 3-ей передаче;

- блокировка муфты гидротрансформатора запрещена

Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности

- Замыкание на "массу" или обрыв в цепи сигнала ДЧОВВ

- Неисправность ДЧОВВ

Порядок диагностики по коду Р0720
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка цепи напряжения питания ДЧОВВ Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от ДЧОВВ. Включить зажигание | Измерить напряжение на контакте "3" колодки к ДЧОВВ. U = U бортсети? | Переход к шаг 2 | Устранить обрыв в цепи питания ДЧОВВ
2 Проверка цепи заземления ДЧОВВ Выключить зажигание | Измерить сопротивление между контактом "1" колодки к ДЧОВВ и "массой". R < 1 Ом? | Переход к шаг 3 | Устранить обрыв в цепи заземления ДЧОВВ
3 Проверка целостности цепи сигнала ДЧОВВ Отсоединить колодку жгута проводов от КУАКП | Измерить сопротивление между контактом "24" колодки к КУАКП и контактом "2" колодки к ДЧОВВ. R < 1 Ом? | Переход к шаг 4 | Устранить обрыв в соответствующей цепи
4 Проверка замыкания на "массу" в цепи сигнала ДЧОВВ | Измерить сопротивление между контактом "24" колодки к КУАКП и "массой": R > 1 МОм? | Устранить замыкание в соответствующей цепи | Переход к шаг 5
5 Проверка ДЧОВВ Присоединить колодки жгута проводов к КУАКП и ДЧОВВ. Поднять автомобиль на подъемнике. Запустить двигатель. Проверить выходной сигнал ДЧОВВ в положении "1" рычага выбора передач и скорости автомобиля 20 км/ч | Осциллограмма выходного сигнала ДЧОВВ (контакт "2" колодки к ДЧОВВ): Частота 640 Гц | Проверить надежность контактов в разъеме ДЧОВВ и в колодке к ДЧОВВ | Неисправен ДЧОВВ. Заменить ДЧОВВ