Код неисправности | Описание неисправности
В1017-14 | Замыкание цепей подушек
Условия обнаружения | Тест интегральной схемы неудачный в течение диагностического цикла
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неверное или ненадежное соединение колодки жгута проводов, БУСНПБ, надувных подушек безопасности, преднатяжителей ремней; Неисправен жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, надувных подушек безопасности, преднатяжителей ремней. Осмотреть разъемы БУСНПБ, надувных подушек безопасности, преднатяжителей ремней, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить отсутствие короткого замыкания в цепях к надувным подушкам безопасности, преднатяжителям ремней (см. п.6.6 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции