Код неисправности | Описание неисправности
U00 78-88 | Шина CAN отключена
Условия обнаружения | Сетевой менеджер указывает на отключение шины CAN
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Сбой модуля CAN
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему блока ESCL. Осмотреть разъем блока ESCL, колодку жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "А1" и "А4" ESCL. Проверить отсутствие короткого замыкания в цепях между контактами "А1" и "А4" ESCL, отсутствие замыкания указанных цепей на массу и на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ESCL

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ESCL выполнить процедуры по п.2