120 – контроллер ЭСУД; 171 – электромагнитная муфта компрессора кондиционера; 206 – трехуровневый датчик давления; 419 – блок отопителя; 474 – реле муфты компрессора кондиционера (К12); 1125 – выключатель кондиционера воздуха

Код Р0646

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу

Код Р646 заносится если:

- двигатель работает;

- команда на включение кондиционера выполнена (параметр Компрессор кондиционера включен = Да);

- самодиагностика драйвера реле муфты компрессора кондиционера определила на выходе замыкание на массу.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Определяется наличие замыкания на массу цепи управления реле муфты компрессора кондиционера.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер реле муфты компрессора кондиционера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Управлять включением реле муфты компрессора кондиционера можно с помощью диагностического прибора в режиме "Актюатор".

Код Р0646 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу
1 | Подключить диагностический прибор. Выбрать на диагностическом приборе режим: "Выбор кодов неисправности". Запустить двигатель. Включить кондиционер. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0646 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "X 1/31" колодки жгута к контроллеру на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", п.2.6В. Замыкание есть? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен жгут проводов. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |