Код неисправности | Описание неисправности
B2 F А0-46 | Ошибка контрольной суммы калибровки / конфигурации
Условия обнаружения | Предварительно рассчитанная контрольная сумма калибровки ≠ Расчетная контрольная сумма калибровки или Предварительно рассчитанная контрольная сумма конфигурации ≠ Расчетная контрольная сумма конфигурации
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Ошибка ПО БДЗ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить сброс ЭБУ, см. п.3.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить процедуру перепрограммирования БДЗ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2