Код неисправности | Описание неисправности
U0 129-00 | Шина CAN – сообщение от АБС отсутствует
Условия обнаружения | Кадр с сообщением АБС отсутствует в сети CAN
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность АБС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между ЭБУ ЭГУРУ и АБС (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику АБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
U0 129-19 | Шина CAN – сигнал скорости от АБС отсутствует
Условия обнаружения | Кадр с сообщением АБС отсутствует в сети CAN
Диагностический тест | Выполнить пробный выезд
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность АБС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между ЭБУ ЭГУРУ и АБС (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику АБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
U0 129-1А | Шина CAN – неверный сигнал смещения угла поворота рулевого колеса от АБС
Условия обнаружения | Кадр с сигналом от АБС получен, но значение неверное
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Неисправность АБС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику АБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
U0 129-1В | Шина CAN – сигнал смещения угла поворота рулевого колеса от АБС отсутствует
Условия обнаружения | Кадр от АБС получен, но сигнал смещения отсутствует
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Неисправность АБС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику АБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции