Код Р2270

Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в бедной смеси

Код Р2270 заносится если:

- уровень сигнала прогретого ДДК в случае применения богатой смеси выходит за нижний предел допустимого диапазона;

- массовый расход воздуха в пределах допустимого диапазона;

- продувка адсорбера выключена;

- нет пропусков зажигания;

- отсутствуют коды неисправностей Р0171, Р0172, Р0422, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560, Р0562, Р0563.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие других кодов неисправностей и внешних повреждений ДДК.

2 Проверяется наличие постоянной неисправности.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" холодного диагностического датчика кислорода равно 1,6 В.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Код Р2270 Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в бедной смеси
1 | Подключить диагностический прибор. Выбрать режим: "Выбор кодов неисправности". Проверить наличие других кодов, и если они имеются – использовать соответствующие карты. Проверить систему выпуска между нейтрализатором и основным глушителем на наличие утечек воздуха, повреждений.

Проверить ДДК. Убедиться в том, что на датчике нет повреждений, а жгут проводов и разъем не контактируют с системой выпуска и не повреждены.

Неисправности обнаружены?

| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  | Да | → | Устранить обнаруженные неисправности. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду Р2270. Удалить коды неисправностей. Запустить двигатель. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Заносится ли код Р2270? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  | Да | → | Неисправен ДДК. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код Р2270 – непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.