Код неисправности | Описание неисправности
U1200-00 | Шина CAN – отсутствие сигнала скорости
Условия обнаружения | Параметр CAN от ЭБУ АБС недоступен
Диагностический тест | Выполнить пробный выезд
Возможные причины | Неисправность АБС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику ЭБУ АБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции