Код неисправности | Описание неисправности
U3003-16 | Напряжение аккумуляторной батареи 12 В - Напряжение цепи ниже порога
Условия обнаружения | Напряжение питания УЭРУ ниже 8 В
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Неисправность бортовой сети электропитания, неисправен генератор; Аккумуляторная батарея разряжена; Повышенное сопротивление в цепи питания УЭРУ, ненадежный контакт предохранителей в колодках; Повышенное сопротивление в цепи "массы" УЭРУ; Внутренняя неисправность блока управления УЭРУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение аккумуляторной батареи.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей"):

- цепь генератора;

- цепи "массы" к контакту "Х1/2" блока управления УЭРУ;

- цепи питания к контактам "Х1/1", "Х4/4 блока управления УЭРУ.

3 Если после выполненных проверок и устранения обнаруженных неисправностей код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить УЭРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции