Код неисправности | Описание неисправности
B273 5-11 | Правый LED индикатор функции КСЗ – короткое замыкание на массу
Условия обнаружения | БУ УСПВ определил замыкание на массу в цепи правого LED индикатора КСЗ
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов БУ УСПВ, правого LED индикатора КСЗ; Неисправность БУ УСПВ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти БУ УСПВ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам БУ УСПВ и правого LED индикатора КСЗ. Осмотреть разъёмы БУ УСПВ и правого LED индикатора КСЗ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъёмов БУ УСПВ и цепи правого LED индикатора КСЗ. Проверить отсутствие замыкания на "массу" на контакте "А24" колодки к БУ УСПВ (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУ УСПВ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУ УСПВ выполнить соответствующие операции, см. п.2