Код неисправности | Описание неисправности
Р0868 | Низкое давление трансмиссионной жидкости
Условия обнаружения | 1 Постоянно при следующих условиях диагностики: - выключатель сигнала торможения выключен; - обороты двигателя ≥ 725 об/мин; - изменение скорости автомобиля от -15 км/ч до +15 км/ч включительно; - изменение положения педали акселератора от -6 % до +6 % включительно.

2 Постоянно при следующих условиях диагностики:

- значение "целевое вторичное давление – фактическое вторичное давление" > 0,25 МПа в течение 3,04 с.

или

- значение "целевое вторичное давление – фактическое вторичное давление" > 2,0 МПа в течение 0,8 с

Сигнализатор неисправности | Включается через 3 "драйв-цикла" после обнаружения неисправности
Диагностический тест | Выполнить "драйв-цикл"
Аварийный режим | Крутящий момент понижен; Управление холостым ходом запрещено
Возможные причины | Неисправен блок клапанов управления
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему контроллера БСТ и разъему блока клапанов управления БСТ. Осмотреть разъем контроллера БСТ и разъем блока клапанов управления БСТ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный узел (блок клапанов управления) и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены элементов системы БСТ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции