Код неисправности | Описание неисправности
U0423-00 | Мультиплексная сеть: неверные данные от комбинации приборов
Условия обнаружения | Параметр CAN от комбинации приборов недоступен более 500 мс
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Выполнить диагностику комбинации приборов

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2