315

Код Р0523

Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала

Код Р0523 заносится, если:

- двигатель работает;

- состояние датчика не изменяется после запуска двигателя.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие неисправности.

2 Проверяется работоспособность датчика давления масла (ДДМ).

3 Определяется наличие обрыва цепи к ДДМ.

Диагностическая информация

Причиной возникновения кода Р0523 может быть неисправность ДДМ.

Код Р0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на приборе режим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. Запустить двигатель. Код Р0523 заносится повторно? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0523 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДДМ. Включить зажигание. Провести проверку замыкания контакта ДДМ на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.7В. Замыкание есть? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  |  |  | Нет | → | Неисправен ДДМ. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 жгута от контроллера. Выполнить проверку электрической цепи от контакта "Х1/50" колодки к контроллеру до контакта колодки к ДДМ на отсутствие обрыва – см. "Проверки электрических цепей", раздел 2.7В. Цепь исправна? |
| ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  | Да | → | Неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен жгут проводов. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |