№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
19 | В1033 | Обрыв (перегорание лампы) в цепи указателя поворота налево | Подано напряжение на включение ламп указателей поворота | 3 | 10
Диагностика (для а/м LADA GRANTA) 1 Отсоединить колодку от фары, фонаря, бокового указателя поворота с неработающей лампой указателя левого поворота. Выполнить проверку обрыва (перегорания) лампы указателя левого поворота между контактами "4" и "5" разъема левой фары, между контактами "3" и "6" разъема левого фонаря, между контактами "1" и "2" левого бокового указателя поворота.

Если лампа исправна – выполнить проверку 2.

2 Отсоединить колодку ХР2 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепях:

- контакт "ХР2/4" колодки к ЦБКЭ – контакт "4" колодки к левой фаре;

- "масса" – контакт "5" колодки к левой фаре;

- контакт "ХР2/4" колодки к ЦБКЭ – контакт "3" колодки к левому фонарю;

- "масса" – контакт "6" колодки к левому фонарю;

- контакт "ХР2/4" колодки к ЦБКЭ – контакт "1" колодки к левому боковому указателю поворота;

- "масса" – контакт "2" колодки к левому боковому указателю поворота;

Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен ЦБКЭ.