Код неисправности | Описание неисправности
B203E-14 | Антенна левой двери – общая электрическая неисправность
Условия обнаружения | Неисправность электрической цепи антенны: замыкание цепи на "массу" или обрыв цепи
Диагностический тест | Включить зажигание. В режиме "Актюаторы" выполнить диагностическую проверку антенны с помощью команды управления "Проверка внешних антенн доступа"
Возможные причины | Неисправна антенна или жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам HFM и антенны. Осмотреть разъемы антенны, HFM, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "А" HFM и антенны левой двери. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.5.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- между контактом "А35" HFM и контактом "А2" колодки к антенне левой двери;

- между контактом "А36" HFM и контактом "А1" колодки к антенне левой двери.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрической цепи (см. п.5.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- между контактом "А35" HFM и контактом "А2" колодки к антенне левой двери;

- между контактом "А36" HFM и контактом "А1" колодки к антенне левой двери.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить антенну левой двери и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены HFM выполнить процедуры по п.4