Код неисправности | Описание неисправности
В1017-47 | ЦБКЭ – Сбой сторожевого таймера / безопасности микроконтроллера (внутренние сбои системы). Ошибка зависания ОС
Условия обнаружения | Состояние простоя не было достигнуто за последние 65 с
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЦБКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УБКЭ выполнить процедуры по п.2