Код неисправности | Описание неисправности
В2001-45 | ROM – программный сбой памяти
Условия обнаружения | HFM выполняет периодические проверки исправности различных разделов памяти. При обнаружении неисправности какого-либо раздела памяти заносится соответствующий код неисправности
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Неисправность памяти ROM
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить HFM

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены HFM выполнить процедуры по п.4