Код неисправности | Описание неисправности
В2 FA 1-47 | ЭБУ – Сбой сторожевого таймера/безопасности микроконтроллера
Условия обнаружения | Состояние простоя не было достигнуто за последние 65 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание
Возможные причины | Ошибка ПО БУИ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить сброс ЭБУ, см. п.3.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить процедуру перепрограммирования БУИ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУИ выполнить процедуры по п.2