108 – катушка зажигания; 120 – контроллер ЭСУД; 149 – датчик положения коленчатого вала; 238 – главное реле ЭСУД

Код Р2301 (Р2304)

Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3), замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код Р2301 (Р2304) заносится, если:

- двигатель работает;

- самодиагностика зафиксировала неисправность.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Проверяется наличие замыкания на бортовую сеть цепи управления катушкой зажигания.

3 Проверяется исправность катушки зажигания.

Диагностическая информация

В контроллере МЕ17.9.7 проводится постоянный мониторинг величины тока через катушку зажигания. В случае отсутствия тока или недостаточной его величины фиксируется код неисправности.

Код Р2301 (Р2304) Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3), замыкание цепи управления на бортовую сеть
1 | Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать режим: "Выбор кодов неисправности". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р2301 (Р2302) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от катушки зажигания. Отсоединить колодку жгута от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "X 2/56" ("X 2/54") колодки к контроллеру на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", п.2.6В.

Замыкание есть?

| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  | Да | → | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Заменить катушку зажигания на заведомо исправную. Присоединить колодки к катушке зажигания и контроллеру. Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправна предыдущая катушка зажигания. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен контроллер. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |