№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
12 | B1020 | Замыкание в цепи обмотки реле обогревателя сидений | Подано напряжение на обогрев сидений (включение обогрева сиденья водителя или переднего пассажира) | 3 | 10
Диагностика ЦБКЭ выдает в цепь управления реле сигнал низкого уровня. 1 Отсоединить колодку ХР1 от ЦБКЭ, извлечь из монтажного блока реле обогрева сидений. Выполнить проверку замыкания на источник питания в цепи: - контакт "ХР1/11" колодки к ЦБКЭ – контакт "109" монтажного блока.

Если замыкание есть – неисправна цепь, если замыкания нет – неисправно реле (короткое замыкание в обмотке реле).