Код неисправности | Описание неисправности
С0051-54 | Ввод параметров ДУПРК отсутствует
Условия обнаружения | Датчик указывает, что калибровка некорректная
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Сбой калибровки датчика; Неисправность датчика
Порядок диагностики | При наличии кода неисправности U0028, или U0036, или U0126, или U0428 выполнить сначала его диагностику. Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1. Выполнить калибровку ДУПРК (см. п.3.3 "Режим "Тест функций"). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить ДУПРК и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2