Код Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения

Код Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304) Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения

Код Р0363 Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах

Коды Р0300, Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304), Р0363 заносятся, если:

- двигатель работает;

- частота вращения коленчатого вала двигателя находится в диапазоне 600...5300 об/мин;

- система осуществляет диагностику распознавания пропусков зажигания (значение параметра Обнаружение пропусков остановлено = "Нет");

- измеренная контроллером неравномерность вращения коленчатого вала превышает порог;

- отсутствует код неисправности Р0335.

Если системой обнаружены пропуски воспламенения, влияющие на токсичность, сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Если системой обнаружены пропуски воспламенения, приводящие к повреждению каталитического нейтрализатора, сигнализатор неисправностей начинает мигать сразу после возникновения устойчивой неисправности. С целью защиты каталитического нейтрализатора может быть отключена топливоподача в тех цилиндрах, в которых были зарегистрированы пропуски.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверить, фиксируются ли пропуски воспламенения в момент запроса.

2 Выполнить проверку системы зажигания.

3 Выполнить проверку системы топливоподачи.

4 Выполнить проверку системы впуска.

5 Выполнить проверку компрессии.

Дополнительные проверки

Если пропуски воспламенения носят непостоянный характер, необходимо проверить:

- надежность крепления клемм заземления жгута системы зажигания;

- механические повреждения двигателя (низкая компрессия, повреждения поршней, распредвала, клапанов и т.д.);

- систему впуска на отсутствие подсоса воздуха (проверить систему впуска после ДМРВ на отсутствие подсоса воздуха, убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надежно и не имеют повреждений);

- неисправность элементов системы топливоподачи (см. карту А-6);

- неисправность элементов системы зажигания (см. карту А-3);

- крепление ДПКВ;

- радиальное биение венца демпфера (задающего диска) должно быть не более 0,4 мм.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Выбор группы сигналов – Пропуски воспламенения" показывает:

- счётчик пропусков воспламенения (параметр Счётчик пропусков воспламенения цилиндра 1(2, 3, 4));

- бит приостановки диагностики распознавания пропусков зажигания (параметр Обнаружение пропусков остановлено).

Если одновременно с кодами Р0300, Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304), Р0363 фиксируются коды неисправностей цепей управления катушками зажигания или форсунками, то устранение неисправности следует начинать с карты соответствующего кода неисправности цепей управления.

Код Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения Код Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304) Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения Код Р0363 Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "Выбор группы сигналов – Пропуски воспламенения". Воспроизвести условия возникновения кода. Проверить фиксируются ли пропуски воспламенения (Изменяется ли значение параметра Счётчик пропусков воспламенения цилиндра 1(2, 3, 4))? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0300, Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304), Р0363 - непостоянный. Выполнить дополнительные проверки. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Проверить систему зажигания по карте А-3. Устранить обнаруженные неисправности. Проверить фиксируются ли пропуски воспламенения (см. проверку 1). |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Стереть коды неисправностей. При повторном возникновении кодов выполнить дополнительные проверки. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Проверить систему топливоподачи по карте А-6. Устранить обнаруженные неисправности. Проверить фиксируются ли пропуски воспламенения (см. проверку 1). |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Стереть коды неисправностей. При повторном возникновении кодов выполнить дополнительные проверки. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 | Проверить систему впуска на наличие подсоса воздуха. Устранить обнаруженные неисправности. Проверить фиксируются ли пропуски воспламенения (см. проверку 1). |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Стереть коды неисправностей. При повторном возникновении кодов выполнить дополнительные проверки. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
5 | Неисправность связана с механическими повреждениями двигателя. Измерить компрессию. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.