Код неисправности | Описание неисправности
B1411-15 | Ошибка цепи управления 1 (<DOWN> button) – обрыв или замыкание на бортовую сеть
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила замыкание на бортовую сеть в цепи управления кнопки 1 или обрыв цепи
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов, правого подрулевого переключателя; Неисправен правый подрулевой переключатель; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам правого подрулевого переключателя, комбинации приборов. Осмотреть разъемы правого подрулевого переключателя, комбинации приборов, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Отсоединить колодки от правого подрулевого переключателя и комбинации приборов. Проверить целостность цепи между контактом "А24" колодки комбинации приборов и контактом "B 2" колодки правого подрулевого переключателя (см. п.4.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да- устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3;

3. Включить зажигание. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контакте "A 24" колодки комбинации приборов (см. п.4.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4

4. Выполнить пробную замену правого подрулевого переключателя.

Код неисправности повторно присутствует?

-да – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить правый подрулевой переключатель и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.3