Код неисправности | Описание неисправности
B140C-42 | Мониторинг EEPROM – ошибка основной памяти
Условия обнаружения | Обнаружена ошибка памяти комбинации приборов
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс памяти неисправностей комбинации приборов в режиме "Функции; Операции удаления", см. п.3.3 данной инструкции.

Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.2