Код неисправности | Описание неисправности
U0073-00 | Мультиплексная сеть: шина CAN автомобиля отключена
Условия обнаружения | ЭБУ ESP определил отключение шины CAN
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Сбой модуля CAN в ЭБУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему ЭБУ. Осмотреть разъем ЭБУ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "14" и "26" ЭБУ. Проверить отсутствие короткого замыкания в цепях между контактами "14" и "26" ЭБУ, отсутствие замыкания указанных цепей на массу и на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2