Электрическая цепь вентиляторов системы охлаждения

Код Р0480 (Р0481)

Реле вентилятора 1 (2), обрыв цепи управления

Код Р0480 (Р0481) заносится если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера реле вентилятора определила на выходе отсутствие нагрузки.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Проверяется цепь питания реле вентилятора.

3 Проверяется цепь управления реле вентилятора на обрыв.

4 Проверяется исправность реле вентилятора.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер реле вентилятора, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Замыкание цепи управления на источник питания может быть определено в момент, когда контроллер выдает команду на включение вентилятора.

Электродвигатель вентилятора может быть включен с помощью диагностического прибора в режиме "Актюаторы; Управление реле вентилятора 1 (2) охлаждения двигателя".

Код Р0480 (Р0481) Реле вентилятора 1 (2), обрыв цепи управления
1 | Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "Выбор кодов неисправности". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0480 (Р0481) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6 В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Снять реле дополнительное (реле электровентилятора левого и правого). Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "86" колодки к реле дополнительному (контактом "85" колодки к реле электровентилятора левого и правого) и главным реле – см. "Проверка целостности электрической цепи", п.2.6В.

Цепь исправна?

| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 жгута от контроллера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1/41" ("X1/52") колодки к контроллеру и контактом "85" колодки к реле дополнительному (контактом "86" колодки к реле электровентилятора левого и правого) – см. "Проверка целостности электрической цепи", п.2.6В.

Цепь исправна?

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 | Заменить реле на заведомо исправное. Присоединить колодку жгута к контроллеру. Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  | Да | → | Неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправно реле вентилятора. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.