P2503 – Система зарядки – напряжение низкого уровня

Код неисправности | 2503
Charging System Voltage Low Voltage
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
21 | Амплитуда сигнала ниже установленного порога | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
21 | Двигатель работает. Диагностика системы активирована
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
21 | Заряд от генератора ниже минимального значения (5,09803921568627 %) | 11900 мс | 100 мс
Параметры
Режим двигателя
Мощность генератора
Заряд от генератора
-
-
Диагностическое подтверждение | 21 | Двигатель работает на холостом ходу
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, генератора, КСУД; Неисправен генератор
Порядок диагностики | 21 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам генератора и КСУД. Осмотреть разъемы генератора, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей питания и заземления (массы) КСУД, целостность шины LIN между КСУД и генератором (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить генератор и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение