Код неисправности | Описание неисправности
C1021 | Датчик момента, неисправность цепи основного сигнала, либо несоответствие параметров сигнала допустимому диапазону
Условия обнаружения | Блок управления УЭРУ определил выход частоты ШИМ из рабочего диапазона
Диагностический тест | Выполнить проверку работоспособности УЭРУ, согласно п. 2.5 данной ТИ
Возможные причины | Неисправность УЭРУ
Порядок диагностики | Удалить код неисправности из памяти УЭРУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти УЭРУ, заменить УЭРУ и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест