Код неисправности | Описание неисправности
B1281-14 | Напряжение аккумуляторной батареи 12В – обрыв цепи или короткое замыкание на "массу"
Условия обнаружения | Цепь питания к контакту "Р1-А6" БКЭД замкнута на "массу" или обрыв цепи
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправен предохранитель F47; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить исправность предохранителя F47 – в случае его перегорания замену предохранителя F47 производить только после выполнения нижеперечисленных проверок.

2. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД. Осмотреть разъемы БКЭД, колодку предохранителя F47, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3. Выключить зажигание. Извлечь предохранитель F47. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "Р1" БКЭД. Проверить отсутствие

замыкания цепи на "массу" на контакте "Р1-А6" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4. Проверить целостность электрической цепи между контактом "Р1-А6" колодки к БКЭД и предохранителем F47 (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

52 – БКЭД (ЕММ);

54 – предохранитель F47 25А (правая ФДС, левая ФБС, левые ГО);

55 – предохранитель F48 30А (стеклоочиститель);

197 – предохранитель F49 25А (ПТФ, ЗПТФ, ФОНЗ);

234 – предохранитель F50 25А (левая ФДС, правая ФБС, правые ГО)