Код неисправности | Описание неисправности
В2 F В 0-4 | Радиочастотный модуль – Отказ радиочастотного модуля
Условия обнаружения | Сбой при получении идентификатора ключа по РЧ-каналу (Измерение CARACC Initialization)
Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль с ПДУ, включить зажигание, выключить зажигание
Возможные причины | Внутренняя неисправность БУИ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить наличие других кодов неисправностей, при наличии выполнить диагностику по соответствующим картам кодов неисправностей.

Удалить код неисправности из памяти ЭБУ, выполнить процедуру обучения ключей, см. п.2. Выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить процедуру перепрограммирования БУИ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УБКЭ выполнить процедуры по п.2