Код неисправности | Описание неисправности
С1070-64 | Датчик поперечного ускорения: недостоверный сигнал
Условия обнаружения | Поперечное ускорение контролируется в состоянии покоя. Если обнаруживается некорректное значение, заносится код неисправности. Во время движения рассчитывается значение смещения. Если отклонение слишком велико, заносится код неисправности
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Неправильное крепление гидроагрегата ESP; Неверная калибровка датчика поперечного ускорения; Неисправен датчик поперечного ускорения
Порядок диагностики | При наличии кода неисправности С1058 выполнить сначала его диагностику. Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить надежность крепления гидроагрегата ESP.

2 Выполнить калибровку датчика поперечного ускорения (см. п.3.3 "Режим "Функции"). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить автоматическое конфигурирование ЭБУ ГА (см. процедуры по п.2), удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2