Код неисправности | Описание неисправности
C1077 | Блок управления, недопустимое напряжение на силовых конденсаторах
Условия обнаружения | Блок управления УЭРУ определил неисправность ЭБУ УЭРУ
Диагностический тест | Выполнить проверку работоспособности УЭРУ, согласно п. 2.5 данной ТИ
Возможные причины | Неисправность ЭБУ УЭРУ
Порядок диагностики | Удалить код неисправности из памяти УЭРУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти УЭРУ, заменить УЭРУ и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест