Код неисправности | Описание неисправности
U0001–06 | V_CAN – ошибка алгоритма (ошибка коммуникации)
Условия обнаружения | Если IVI имеет сигнал BTP, но на шине V_CAN нет активности в течение 30 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Сбой модуля CAN в ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему ММС. Осмотреть разъем ММС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

– да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

– нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "B 20", "B40" и "B 19", "B39" колодки к ММС. Проверить отсутствие короткого замыкания, отсутствие замыкания на массу и на бортовую сеть в цепи между контактами "B 20" и "B40" и "B 19", "B39" колодки к ММС (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей")

Неисправность обнаружена?

– да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

– нет – ММС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2