120 – контроллер ЭСУД; 1094 – контроллер (блок управления) АБС

Код U 0415

Шина CAN, неверные данные от контроллера АБС

Код U 0415 заносится, если:

- зажигание включено;

- контроллер обнаружил, что данные от контроллера АБС не соответствуют рассчетным.

Сигнализатор неисправностей не загорается при возникновении кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Код U 0415 Шина CAN, потеряна связь с модулем управления АБС
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. С помощью диагностического прибора удалить код неисправности в режиме: "Выбор кодов неисправности; Стереть и обновить". Выполнить пробную поездку. Код U 0415 заносится повторно? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Код U 0415 - непостоянный - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить диагностику контроллера АБС. |