Код неисправности | Описание неисправности
U 122В-0 7 | Шина CAN – сигнал скорости вращения рулевого колеса от АБС отсутствует
Условия обнаружения | Кадр от АБС получен, но сигнал скорости вращения рулевого колеса отсутствует
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Неисправность АБС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику АБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции