Код неисправности | Описание неисправности
U 1001-86 | Шина CAN – некорректный сигнал
Условия обнаружения | Параметр CAN от КСУД недоступен
Диагностический тест | Выполнить пробный выезд
Возможные причины | Неисправность ЭСУД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику ЭСУД

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции