Код неисправности | Описание неисправности
В109В-14 | Индикатор ремня безопасности при наличии пассажира – замыкание цепи на массу или обрыв цепи
Условия обнаружения | Цепь индикатора замкнута на массу или обрыв цепи в течение 3 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, БОС; Неисправен БОС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, БОС. Осмотреть разъемы БУСНПБ, БОС, колодки жгу-та на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от БУСНПБ. Включить зажигание. Перемычкой заданного диаметра замкнуть контакт "18А" колодки жгута проводов к БУСНПБ на массу. Загорается ли при этом индикатор ремня безопасности пассажира?

- да – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от БОС. Проверить отсутствие замыкания цепи на массу на контакте "16" колодки к БОС (см. п.6.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность электрической цепи между контактом "18А" колодки к БУСНПБ и контактом "16" колодки к БОС, и электрической цепи между контактом "11" колодки к БОС и предохранителем F17 (см. п.6.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БОС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции